Stand: 14.02.2025

# Hinweise zur Erstellung eines Gutachtens für den Einsatz von Baustoffgemischen in Schichten ohne Bindemittel gemäß Anhang A.1 der TL Gestein-StB, Ausgabe 2024

[](http://www.instagram.com/fgsv_verlag/)

# H Gutachten gemäß Anhang A.1 der TL Gestein-StB, Ausgabe 2024

Köln: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

20 S. A 5 (W 1)   
**16,80 EUR**

**(FGSV-Mitglieder erhalten einen**

**Rabatt von 30 %)**

**(FGSV 613/1)**

Der Titel ist erhältlich beim   
FGSV Verlag

Wesselinger Str. 15-17

50999 Köln

Telefon: 0 22 36 / 38 46 30

Telefax: 0 22 36 / 38 46 40

info@fgsv-verlag.de

www.fgsv-verlag.de

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat die „Hinweise zur Erstellung eines Gutachtens für den Einsatz von Baustoffgemischen in Schichten ohne Bindemittel   
gemäß Anhang A.1 der TL Gestein-StB“ mit einer Ausgabe 2024 herausgegeben. Der Bezugspreis ist 16,80 EUR (FGSV-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 30 %).

Im Anhang A.1 der TL Gestein-StB (FGSV 613) sind Erfahrungswerte für die Rohdichte und Anforderungen an den Widerstand   
gegen Zertrümmerung für verschiedene Gesteine bzw. Gesteinsgruppen definiert. FGSV-Regelwerke wie die TL SoB-StB (FGSV 697), TL Asphalt-StB (FGSV 797) und TL Beton-StB (FGSV 891) nehmen Bezug auf den Anhang A.1 der TL Gestein-StB. Gesteinsvorkommen, die die Anforderungswerte der TL Gestein-StB,   
Anhang A.1 nicht einhalten oder nicht in eine treffende Gesteinsart eingeordnet werden können, wären demnach für die Verwendung nicht vorgesehen. Für diese Fälle enthält der Anhang A.1 der   
TL Gestein-StB die zwei Fußnoten a und b:  
a) Gesteine bzw. Gesteinsgruppen, die die Anforderungen an den Widerstand gegen Zertrümmerung nicht einhalten, können   
verwendet werden, wenn die Brauchbarkeit durch ein Gutachten oder durch positive Erfahrungen nachgewiesen wird.  
b) Die Aufzählung der Gesteine in den Gruppen ist nicht abschließend. Andere Gesteine als die aufgeführten können in eine der   
genannten Gruppen eingeordnet werden, sofern durch ein Gutachten eine sinnvolle Zuordnung bestätigt wird.

Mit den „Hinweisen zur Erstellung eines Gutachtens für den   
Einsatz von Baustoffgemischen in Schichten ohne Bindemittel   
gemäß Anhang A. 1 der TL Gestein-StB“, Ausgabe 2024, wird die Herangehensweise für die Erstellung eines Gutachtens gemäß   
der nach den Fußnoten a) bzw. b) zum Einsatz kommenden   
natürlichen Gesteine bzw. Gesteinsgruppen in Schichten ohne   
Bindemittel gemäß TL SoB-StB (FGSV 697) erläutert. Beide Fuß-noten benötigen einen unterschiedlichen Mindestumfang an  
Prüfungen, so dass sie in dem nun vorliegenden neuen Wissens-  
dokument getrennt voneinander betrachtet werden.

